# 安宁医院办公家具

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家具名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 备注 |
| 办公桌 | 1400\*700\*650 | 面板：E1环保之标准版，内部为高密度基材板，硬度高耐魔性强不易变形，近色pvc热压封边，表面平直顺滑。防潮防火，寿命长。 | 张 |  |
| 办公桌 | 1400\*700\*650 | 面板：三层底漆两层面漆让木面板结构强度更加耐磨，PVC保护膜UV免漆层加硬底漆层，天然原木皮，采用进口柳按芯基材。 | 张 |  |
| 办公转椅 | 标准 | 材质：柔软呼吸皮，皮质软手感好不怕汗、寿命长不脱皮。  钢制实木扶手，加厚高密度海绵，安全防爆托盘，通过SGS认证气杆，大承重抛光椅脚，软PU静音轮。 | 把 |  |
| 文件柜 | 900\*400\*1850mm | 材质:采用优质冷轧钢板，净厚0.7mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。  颜色:灰白色。  工艺:全钢制整体柜，采用点焊焊接形式，焊点均匀，(焊点间距80-100mm)无假焊，漏焊现象。门采用冰箱合页，每个门前后焊加强筋，保证门不变形，坚固耐用。 | 套 |  |
| 更衣柜 | 900\*500\*1850mm | 材质:采用优质冷轧钢板，净厚0.7mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。  颜色:灰白色。  工艺:全钢制整体柜，采用点焊焊接形式，焊点均匀，(焊点间距80-100mm)无假焊，漏焊现象。门采用冰箱合页，每个门前后焊加强筋，保证门不变形，坚固耐用。 | 套 |  |
| 折叠椅 |  | 材质：PU皮革座面，亲肤柔软防水。双层海绵，韧性十足。加粗加厚碳素钢管，结实耐用支撑稳固。采用加厚钢板底座，稳固结实。防滑底脚，耐磨防滑。 | 把 |  |
| 货架 | 2000\*2000\*500 | 材质：工业冷轧钢，ABS塑料脚套。立柱：需加厚款采用高强度钢材不易折弯变形；层板：厚度为：0.4左右，用料采用边角双压边设计，承重更牢固，  安装配件为：三角片、螺丝、脚套、扳手 | 套 |  |
| 货架 | 1000\*2000\*500 | 材质：工业冷轧钢，ABS塑料脚套。立柱：需加厚款采用高强度钢材不易折弯变形；层板：厚度为：0.4左右，用料采用边角双压边设计，承重更牢固，  安装配件为：三角片、螺丝、脚套、扳手 | 套 |  |
| 普通弓形椅 | 钢制 | 材质：优质西皮柔软光滑舒适有弹性，工学靠背拱形设计支撑背部，承重弓形架精选铁管使用寿命长，舒适座包高密度海绵填充，电镀工艺光亮美观耐用性好。 | 把 |  |
| 大衣架 | 实木 | 材质：高品质橡胶木，4遍手工打磨，水性漆开放喷涂4遍，触感华润丝滑不刮伤衣物。实心承重底杆，根基更稳不易倒。实木底盘更耐用。内嵌加厚品质螺丝。 | 个 |  |
| 穿衣镜 |  | 材质：浮法镜片呈像清晰，玻璃均为白色质地，通透性佳无杂质，成像清晰无色差。防滑底座安全保护，铰链设计随时掌握倾斜度，U型支架更加牢固。 | 个 |  |
| 鞋柜 |  | 材质：密度板，木质结构出色质地紧密。三边无缝复合背板，防尘放掉落。清漆饰面，易打理易擦拭。加深宽度设计，容量更大。 | 个 |  |
| 钢制书架 | 2000\*1050\*450 | 材质：采用SPCC冷轧钢板，承重力好不宜摇晃，坚固耐用防腐防锈。环保喷塑，平整耐热。  卡扣设计无需螺丝可调节层板。 贴心圆弧侧板，加厚加粗立柱坚固耐用防止变形。 | 组 |  |